**医用外伤清洗机技术参数**

1、产品属于二类医疗器械；

2、对环境温度要求：5～40℃，相对湿度要求：≤80%；

3、设备的额定电压和频率：AC220V，50Hz。；

4、出液流量范围：（8～54）L/h （约133-900ml/min）

5、出水温度范围：30℃～40℃，脉冲式（清水和清洗液）出液方式，伤口冲洗彻底；

6 、仪器有自洁功能，保证管路清洁；

7、可在清洗过程中通过喷枪上按钮暂停或继续清洗

8、全程清洗时间必须按照2021版狂犬病处置规范可以设定，可以实现清洗液、清水自动交替冲洗；

9、有配套专业弱碱性清洗消毒液（PH均值8.00-8.10之间），属于一类消毒产品，用于狂犬病暴露后伤口及普通外伤伤口冲洗；符合国家2021版狂犬病处置规范；所投设备需提供安徽省境内二家及以上二级甲等医院在用合同和发票（安徽省内同级别传染病医院在用优先考虑）；**所投弱碱性清洗消毒液必须是开放式接口**\***；**

9、可选配专业清洗池，高低池尺寸：1198\*779\*830（mm），专用清洗床尺寸： (1700mm\*740mm\*620mm)

10、设备上必须带有打印机功能，冲洗结束自动打印记录。