全自动试管封膜机技术参数
说明："*"为重要技术参数；其余为一般参数。
1. 密封过程需快速高效，无需要人工干预，自动完成进样、封膜、出样全过程。全过程总时间≤20秒
2. 仪器需内置空气净化功能，防止造成实验室污染，保护实验室安全。 
3. 试管封膜口径12mm，高度75mm/100mm。
*5. 适用于 PET、PP、PS 等常见塑料材质的试管封膜。 
6. 可对接实验室流水线试管架，无需转移试管架可直接上机封膜，此功能为选配。
*7. 试管套入封膜孔位检测及报警功能，试管未正确置入时自动停机报警，防止压破试管。
*8. 自带高效空气过滤器，过滤效率达到99.99%，需提供省级及以上检测机构报告。
*9. 当试管倾斜无法套入封膜孔位时，系统自动矫正套入，提高自动化封膜功能。
10. 台式机型，节约装机空间，仪器宽度≤260mm，体积≤0.05m³。
*11.配套专用试管架一体化注塑成型工艺，无拼接缝隙，试管架长度长度≤207mm，宽度≤95mm，孔距≤18mm以提高标本冷藏存储容量。
*12.具备试管高度自动检测功能，自动适配实验室长管、短管封膜需求
13. 单次封口数量可自由选择，半架/整架封口，减少耗材浪费。 
14. 预设多种封口模式（如易撕、普通、牢固等），满足不同标本保存要求。仪器封膜后，每支试管都应形成独立单元，互不相连。
15. 整机具备防水防尘设计，便于日常清洁和消毒。 
16. 具备耗材使用状态直观显示及剩余膜量预估功能，便于按时更换维护保养。　
*17. 随机配套及后续采购的封膜耗材须长期供应，供货期不少于设备使用年限；投标时提供耗材单价清单，耗材价格作为评审及后续采购依据。同时需免费提供三年耗材。 
[bookmark: _GoBack]*18 . 售后服务：整机免费保修期≥2年（自验收合格之日起），提供终身维修服务；保修期内免费上门维修并保证48小时内响应。免费提供现场安装、调试及操作培训，确保操作人员熟练掌握设备使用及日常维护。


