一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	投标单价（元）
	投标总价（元）

	1
	全自动试管封膜机
	台
	1
	
	


报价说明：

1、投标总价包干，投标价为全费用固定价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等全部一切费用，投标单价作为中标后的结算依据；

2、投标总价不得超过采购控制总价8.5万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、产品技术参数偏离表

	全自动试管封膜机

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1. 密封过程需快速高效，无需要人工干预，自动完成进样、封膜、出样全过程。全过程总时间≤20秒
2. 仪器需内置空气净化功能，防止造成实验室污染，保护实验室安全。 
3. 试管封膜口径12mm，高度75mm/100mm。
*5. 适用于 PET、PP、PS 等常见塑料材质的试管封膜。 
6. 可对接实验室流水线试管架，无需转移试管架可直接上机封膜，此功能为选配。
*7. 试管套入封膜孔位检测及报警功能，试管未正确置入时自动停机报警，防止压破试管。
*8. 自带高效空气过滤器，过滤效率达到99.99%，需提供省级及以上检测机构报告。
*9. 当试管倾斜无法套入封膜孔位时，系统自动矫正套入，提高自动化封膜功能。
10. 台式机型，节约装机空间，仪器宽度≤260mm，体积≤0.05m³。

*11.配套专用试管架一体化注塑成型工艺，无拼接缝隙，试管架长度长度≤207mm，宽度≤95mm，孔距≤18mm以提高标本冷藏存储容量。
*12.具备试管高度自动检测功能，自动适配实验室长管、短管封膜需求
13. 单次封口数量可自由选择，半架/整架封口，减少耗材浪费。 
14. 预设多种封口模式（如易撕、普通、牢固等），满足不同标本保存要求。仪器封膜后，每支试管都应形成独立单元，互不相连。
15. 整机具备防水防尘设计，便于日常清洁和消毒。 
16. 具备耗材使用状态直观显示及剩余膜量预估功能，便于按时更换维护保养。　
*17. 随机配套及后续采购的封膜耗材须长期供应，供货期不少于设备使用年限；投标时提供耗材单价清单，耗材价格作为评审及后续采购依据。同时需免费提供三年耗材。 
*18 . 售后服务：整机免费保修期≥2年（自验收合格之日起），提供终身维修服务；保修期内免费上门维修并保证48小时内响应。免费提供现场安装、调试及操作培训，确保操作人员熟练掌握设备使用及日常维护。
	
	


供应商（签章）:

法定代表人（签章）:
                                           年  月  日
五、供应商生产许可/经营许可证明

六、服务承诺函
1、 随机配套及后续采购的封膜耗材须长期供应，供货期不少于设备使用年限；投标时提供耗材单价清单，耗材价格作为评审及后续采购依据。同时需免费提供三年耗材。 

2、售后服务：整机免费保修期≥2年（自验收合格之日起），提供终身维修服务；保修期内免费上门维修并保证48小时内响应。免费提供现场安装、调试及操作培训，确保操作人员熟练掌握设备使用及日常维护。
